Vážení zákazníci, milovníci hudby,

na této modré stránce najdete to nejnutnější, co vám usnadní rozbalení, praktickou zkoušku a úspěšný provoz nového zesilovače AU/RA Z7A. Máte-li aspoň základní zkušenosti v oboru hifi, porozumíte mu na první pohled i bez návodu, takže dále už nemusíte číst. Ovšem pokud vás zajímají i podrobnější technické a provozní informace, poslední vývojové směry a východiska našeho řešení, věnujte laskavou pozornost také následujícím bílým stránkám.

Zesilovač AU/RA Z7A, jak se rozbalí a čistí
Zesilovač Z7A jako jeden z článků exkluzivní řady AU/RA je výsledkem náročného vývoje a perfektního technologického zpracování. Vzhledem k jeho značné hodnotě, hmotnosti a charakteru litého skla na přední straně expedujeme zesilovač výhradně ve speciálním, mimořádně odolném obalu, který se dá snadno přenášet díky výřezům na obou bocích. Při rozbalení postupujte takto:  z vnějšího pláště vytlačte ven vnitřní obalovou skříň, ve které je zesilovač bezpečně uložen a ze stran chráněn tuhými vložkami. Obalovou fólii odstraňte. Zesilovač je těžký, a přední skleněný panel sice krásný, ale choulostivý, takže se jakýmkoli tvrdým nárazem snadno poškodí. K jeho čištění vám doporučujeme běžný přípravek na sklo. Ostatní povrch můžete čistit nasucho. Na větší nečistoty stačí saponát  na vlhké utěrce. Přitom nezapomeňte odpojit síťový kabel.

Instalace a provoz zesilovače AU/RA Z7A

Pro zesilovač zvolte suché, nepříliš teplé a před přímým sluncem chráněné místo. Levý    a pravý reproduktor, o povolené zatížitelnosti hudebním signálem aspoň 60 až 100 wattů, připojte vhodným kabelem do příslušných výstupů (SPEAKER L a R). Nemáte-li speciální předzesilovač, připojte ke vstupům (INPUT L a R) kvalitními signálovými kabely např. CD přehrávač, který by měl mít vlastní regulátor hlasitosti. Jinak za jeho výstup zařaďte externí regulátor, např. přesný logaritmický regulátor hlasitosti AU/RA model D7A. Nestačí-li vám tato stručná informace, na dalších stránkách najdete bližší pokyny k instalaci, přípojkám a k provozu. Přiloženým kabelem připojte síť 230 V. Vypínač vpředu pod panelem stlačte nahoru, až se rozsvítí dvě modré signálky. Spusťte připojený zdroj signálu, nastavte vhodnou hlasitost a vychutnejte požitek z oblíbené hudby. Druhým stiskem nahoru zesilovač vypnete.

Zesilovač Z7A plně odpovídá českým i zahraničním normám a předpisům, které se týkají elektrické bezpečnosti, jak o tom svědčí Prohlášení o shodě v další části těchto informací. Na zesilovač se vztahuje plná pětiletá záruka. Případné servisní potřeby uplatňujte se záručním listem nejlépe přímo u firmy AU/RA®. 

Věříme, že vám zesilovač Z7A dobře poslouží a přinese vám hodně potěšení při poslechu. Vaší pozornosti doporučujeme i jiné články elektroakustického řetězu, které dodává firma AU/RA® , jak ve své exkluzivní, tak v ekonomické řadě.

Mnoho dobré hudby a věrný zvuk s přístroji firmy  RATIONAL AUDIO  vám přeje

          




 


                    AU/RA®  v. o. s.

VÝKONOVÝ  ZESILOVAČ  AU/RA Z7A  (exkluzivní řada)

________________________________________________

Vážení zákazníci, milovníci hudby a čistého zvuku,
gratulujeme vám!  Vaše důvěra a volba zesilovače AU/RA Z7A vám přinese skutečné potěšení. Máte přístroj, který v sobě skrývá nejen dlouholeté zkušenosti i nejnovější poznatky z vývoje a výroby špičkové audiotechniky, ale také pozoruhodný výběr  kvalitních součástek a materiálů, jaké se dnes nabízejí na světovém trhu. Věříme, že vás příjemně překvapí kvalita zvukového signálu, který na reproduktorové přípojce odpovídá tomu, co přivádíte do vstupu, třeba z přehrávače CD. Jako milovníci klasické hudby a akustických nástrojů už napoprvé oceníte, jak čistě a přirozeně vám zazní všechno, co důvěrně znáte z živého poslechu, máte-li ovšem stejně kvalitní zdroj signálu a reproduktory. Dále najdete užitečné informace nejenom o zesilovači Z7A a důvodech jeho originálního řešení, ale pro srovnání také stručný přehled jiných směrů současného vývoje. 
1. Co by měl umět ideální zesilovač

Měl by zesilovat bez jakéhokoli zkreslení, takže na jeho vstupu i výstupu bude co do tvaru a fáze zcela shodný signál. Takovou podmínku však může ideálně splnit jen pouhý drát mezi vstupem a výstupem, kdybychom ho nějak donutili, aby kromě vodivosti také zesiloval. To samozřejmě nejde, takže zesílení signálu musí obstarat aktivní elektronické součástky, dnes převážně polovodičové. Ale jakákoli aktivní součástka, ať je to sebelepší tranzistor, integrovaný obvod nebo elektronka, procházející zvukový signál nejenom zesílí, ale nevyhnutelně poněkud zkreslí jeho tvar a fázi. Přitom aktivních součástek, přes které prochází užitečný signál, je v každém zesilovači celá řada, takže tím narůstá nejen celkové zkreslení, ale také nestabilita, a s ní sklon k zakmitávání.  

2. Převažující praxe soudobých zesilovačů

Vhodné opravné obvody sice zkreslení potlačí tak, že se dá poslechem i měřením sotva zjistit. Ale čím více aktivních součástek je v cestě užitečného signálu, tím složitější jsou tyto opravné zásahy, které navíc musí zachránit elektrickou stabilitu, aby zesilovač nekmital ve spojení s delšími přívody a složitějšími reproduktory. Přesto v zesilovačích většinou vidíme mnohastupňové, složité a vzájemně podobné obvody, které se však podařilo zvládnout tak, že zvuk je až nadprůměrný. Dokonce nemnohé renomované firmy dokázaly velmi složité struktury vyvinout ještě dále, takže jejich zesilovače mají nesporně mimořádné vlastnosti. Tomu ovšem odpovídá stejně mimořádná cena jak samotného zesilovače, tak i cena případného servisního úkonu v nepřehledných obvodech. Přestože ke stejné kvalitě vedou i jednoduché a ekonomické cesty, jejich vývoj bývá natolik složitý, že téměř každý se jim raději vyhne. A ještě z jiného důvodu: třeba mimořádná kvalita, ale za nezvykle nízkou cenu je leckomu podezřelá, jak může potvrdit každý obchodník. 

3. Elektronkové zesilovače   
Je pozoruhodné, že se koncem 20. století, dokonce jen v nejvyšší cenové kategorii, znova prodávají nablýskané elektronkové zesilovače, přestože z principu nezměnitelné vlastnosti elektronek a nevyhnutelné problémy výstupních transformátorů však limitují další vývoj. Proto se koncepce a vlastnosti i nejnovějších výrobků prakticky neliší od zesilovačů, které byly na trhu před čtyřiceti až sedmdesáti léty, kdy nikoho nezajímala zvuková neutralita. Tak i současné elektronkové zesilovače mají své charakteristické, až několikaprocentní harmonické zkreslení, jež hudebním nástrojům přidá slušnou porci vyšších harmonických kmitočtů. Přestože tím důkladně změní jejich původní zvuk, některým posluchačům, recenzentům a dealerům to nevadí, neboť taková reprodukce jim připadá libozvučná, obohacená o nové barvy, celkově teplejší až vřelá, jak sami uvádějí. Nesporně k tomu napomáhá uspokojení z nemalé investice, z oslnivého vzhledu silně naleštěných zesilovačů a magického záření elektronek v sešeřelém pokoji, ať si o tom zastánci přísně neutrálního zvuku myslí cokoli. Hifi je ostatně výhradní záležitostí osobního přání a vkusu.

4. Čím je pro nás high end

High end původně znamenal nejvyšší příčky kvalitativní stupnice. Pohříchu se dnes do této třídy zařazují, zejména v recenzích a přehledech některých oborových časopisů, různé výrobky hlavně na základě značně vysokých prodejních cen, přestože jim skutečná kvalita v mnoha případech ani zdaleka neodpovídá. Někdy se jako high end za velké peníze prodávají důvěřivým zájemcům částečné nebo úplné nesmysly, kterým jejich dodavatelé a někteří recenzenti, ať už záměrně či nevědomě, přisuzují jakési zázračné, fyzikálně nezdůvodnitelné zvukové vlastnosti. Proto se firma AU/RA® v.o.s. hlásí k původnímu významu označení high end a snaží se poskytovat skutečnou kvalitu za racionální cenu. K tomu přidává zvýšenou spolehlivost a zcela ojedinělou pětiletou záruku. 

Z povahy věci vyplývá, že kategorie high end je určena pro posluchače a milovníky hudby, kteří hifi mají jako koníčka, do něhož mohou a chtějí nadprůměrně investovat. Oblíbené zvukové snímky poslouchají soustředěně. Ostražitě sledují, zda zvuk je čistý, nezkreslený, bez šumu a jiných nežádoucích projevů reprodukčního zařízení. Pořizují si zesilovače schopné s dostatečnou rezervou výkonu zpracovat jakkoli složitý zvukový signál, přitom vybavené jen základními, skutečně potřebnými ovládacími prvky. V poslední době projevují zvýšený zájem o klasické desky a gramofony špičkové kvality. Obvykle dovedou ocenit vysokou úroveň designu, ušlechtilé materiály i vyspělé technologické zpracování. Pravidelně sledují dosažitelnou oborovou literaturu, takže leckoho udiví pozoruhodným přehledem o nejnovějším vývoji. Zvukovou techniku často instalují jako solitér, který mohou obdivovat a předvádět svým přátelům. Za to platí ceny, které podstatně převyšují úroveň běžné spotřební elektroniky, ale jistě stojí za trvalý pocit radosti a uspokojení.

5. Součástky a konstrukční zásady pro high end

Kdokoli vstupuje do této podivuhodné oblasti, ať už jako zákazník, dealer nebo výrobce, záhy zjistí, že existují nepsaná pravidla, která je třeba respektovat, přestože mnohá z nich jsou založena spíše na víře než na objektivně zjištěné skutečnosti. Jedním z těchto pravidel je pečlivý výběr součástek. Přístroje této kategorie jsou určeny pro zvláštní druh zájemců, kteří nejenže požadují maximálně dosažitelnou technickou kvalitu, ale chtějí mít jistotu, že zvolené součástky a materiály mají jen nejlepší rodné listy, ačkoli zvyšují cenu a v některých případech ani nemají přímý vliv na zvukovou kvalitu. Proto nebude na škodu, poznáte-li hlavní součásti a konstrukční zásady, které jsme uplatnili v tomto zesilovači určeném do kategorie high end. Zde máte jejich stručný přehled: 

· Principiálně čistá koncepce dual mono, kde dva úplně samostatné zesilovače a jejich napájecí zdroje se dvěma transformátory zajišťují prakticky absolutní oddělení obou kanálů, a tedy téměř nulový přeslech mezi nimi. Proto je možné používat oba kanály současně pro zcela rozdílný signál.

· Toroidní síťové transformátory od špičkového výrobce mají zanedbatelný magnetický rozptyl a značně menší vnitřní odpor ve srovnání s klasickými transformátory.

· Kapacitní filtr, dimenzovaný se značnou rezervou, je sestaven z osmi prvotřídních elektrolytických kondenzátorů od přední japonské firmy. Velká celková kapacita         45 000 µF (!) podporuje zejména bezchybný přenos basových kmitočtů.

· Spojové desky obou kanálů ze skelného laminátu spolehlivě odolávají vibracím díky vysoké tuhosti a tloušťce 2,5 mm. Plošné měděné spoje, rovněž předimenzované, mají povrch po celé ploše postříbřený pro dosažení maximální možné vodivosti.

· Krátké a až na samý princip zjednodušené signálové cesty neobsahují obvyklé drátové spoje, aby se spolehlivě vyloučily jakékoli parazitní vazby. 

· Dva vstupní konektory RCA (Cinch) od předního německého výrobce jsou z čisté mosazi bez nežádoucích magnetických přísad. Mají polyetylénovou izolaci a silně pozlacený povrch, který zaručuje dlouhodobou stabilitu kontaktních míst.

· Vývody od vstupních konektorů ke spojové desce jsou ze speciálního koaxiálního kabelu AU/RA ACE s minimální kapacitou, polyetylénovým dielektrikem a účinným dvojitým stínicím pláštěm, který představuje spolehlivou ochranu před rušením z okolí.

· Robustní výstupní konektory speciálně vyráběné pro firmu AU/RA jsou přišroubovány  přímo na plošné spoje koncového stupně, a to bez obvyklých drátových vodičů nebo pájených míst. Dovolují čtyři způsoby připojení reproduktorových kabelů o průřezu do 8  mm2. Pro oblasti, kde to vyžadují předpisy, mohou mít jejich přítažné matice červené a modré izolační zátky, které zabraňují používat přívodní 4 mm banánkové konektory.

· Výkonové komplementární tranzistory 200 W/30 MHz dvojitě osazené v koncovém stupni pocházejí z poslední generace přední japonské firmy. Díky nové bipolární technologii svými vlastnostmi  předčí podobné tranzistory typu mosfet. Jako budič pracuje podobný širokopásmový tranzistor 25 W/200 MHz. Pro maximální spolehlivost byly hodnoty všech tranzistorů zvoleny s mimořádně velkou rezervou.

· Všechny malé rezistory jsou výhradně s kovovou vrstvou a tolerancí odporu pod 1 %. Stejně jako osazené polyesterové kondenzátory pocházejí od přední japonské firmy. Tyto součástky zaručují dlouhodobě stabilní elektrické hodnoty celého zesilovače, který tak nepotřebuje jinak obvyklé a méně spolehlivé nastavovací prvky.

· Mohutné boční, svisle žebrované chladiče se značnou rezervou tepelného odporu, spolu s perforací ve vrchním a spodním krytu, podstatně zrychlují vertikální proudění vzduchu a udržují teplotu součástek zesilovače hluboko pod obvykle dosahovanou úrovní. Tím významně přispívají k prakticky neomezené životnosti a spolehlivé funkci elektronických obvodů. Boční chladiče také představují nápadný estetický prvek, který zvýrazňuje celkový atraktivní vzhled,  tak důležitý v této přístrojové kategorii.   

6. Zesilovače třídy A
Naprostá většina současných zesilovačů pracuje v tzv. třídě AB. To znamená, že pokud zesilovač nehraje, jeho koncovým zesilovacím stupněm protéká záměrně nastavený klidový proud. Jeho úkolem je potlačit nápadné přechodové zkreslení, které by rušilo hlavně tichou reprodukci, kdyby klidový proud byl příliš malý. Je-li naopak příliš velký, ohrožuje tepelnou stabilitu koncového stupně. Proto optimální nastavení klidového proudu je vlastně uměním kompromisu mezi oběma protichůdnými hledisky. 

Známé rozdíly zvukové kvality u různých zesilovačů často pocházejí právě z kompromisně nastaveného klidového proudu. Proto se hledají se způsoby, jak spolehlivě vyloučit tento obtížný kompromis, a s ním i přechodové zkreslení. Dokonale to umí zesilovač pracující v čisté třídě A, jehož koncovým stupněm v klidu i při jakémkoli výkonu trvale protéká stálý maximální proud. Tím však vzniká neobyčejná výkonová ztráta, která zvuku slouží jen z nepatrné části. Celý zbytek se mění v obtížné teplo, které se musí odvádět do okolí. K tomu slouží mohutné chladiče, často doplněné výkonným ventilátorem. Proto napájecí zdroje, chladicí soustavy, a tím i celé zesilovače třídy A mají enormní rozměry a hmotnost. Takové zesilovače s obvyklým výkonem okolo 2x 50 až 100 W jeden člověk neunese, a také prodejní ceny někdy dosahují cen automobilu. Ačkoli připomínají spíše vytápěcí radiátor než zesilovač, kvalita jejich zvuku je nedostižná. Není divu, že se stále hledají cesty, jak spojit zvuk třídy A s ekonomickým řešením a prodejní cenou zesilovačů třídy AB. Prozatím ojedinělé, dlouhodobě úspěšné a originální řešení nabízí právě firma AU/RA.

7. Virtuální třída A zesilovače AU/RA Z7A

Označení virtuální znamená, že zesilovač AU/RA Z7A  i dřívější Z1 až Z6 se chovají právě v kritické oblasti tiché reprodukce jako čistá třída A, ačkoli jejich celkové racionální řešení, hmotnost, a tedy i cena odpovídá ekonomické třídě AB. Celý vtip spočívá v tom, že při tichém poslechu je koncový stupeň prakticky vyřazen z funkce, včetně všech problémů s klidovým proudem a přechodovým zkreslením. Zvukový signál do reproduktorů přichází z předchozího budicího stupně, který pracuje v čisté třídě A se stálým a poměrně velkým proudem, který odpovídá výstupnímu výkonu řádově stovek miliwattů. Ač se to nezdá, už při průměrně účinných reproduktorech se v tomto výkonovém pásmu odehrává většina poslechových seancí. Jen při přechodně nebo trvale zvýšené hlasitosti potřeba výkonu stoupá řádově na watty až desítky wattů. A v těchto případech do hry vstupuje dosud odpočívající koncový stupeň a dodává nezbytný výkon, přičemž jeho klidový proud ani přechodové zkreslení tu nemá praktický význam. Přitom změny stavu, kdy koncový stupeň začíná a přestává pracovat, jsou plynulé a tak dokonale maskované zvukovým signálem, že leží hluboko pod prahem vnímání a měřitelnosti.  

8. Elektrické zapojení a funkce zesilovače Z7A 
Na rozdíl od téměř všeobecně používaného symetrického napájení napětím + a – proti uzemněnému středu má zesilovač Z7A asymetrický zdroj +85 V s uzemněným – pólem, který umožňuje nejen optimální pracovní režim budiče ve třídě A, ale také zjednodušuje obvody celého zesilovače. Pravděpodobně pro stejné výhody zavádějí asymetrické zapojení i některé renomované zahraniční firmy. Zesilovač je osazen výhradně diskrétními tranzistory nejvyšší kvality, neboť integrované obvody, hlavně vinou nadměrné složitosti, zatím nemají stejně příznivé vlastnosti při zpracování zvukového signálu. V koncepci dual mono vedle sebe pracují dva naprosto samostatné zesilovače s příslušnými zdroji L a R. Jejich jediným styčným místem je společný uzemňovací bod. 

Každý kanál má čtyři aktivní stupně. Invertující vstupní zesilovač pracuje do následující Darlingtonovy dvojice s výkonovým budičem 2SC2275 (25 W,150 V,200 MHz). Dva komplementární páry npn/pnp 2SC3281 + 2SA1302 (200 W,200 V,30 MHz) v koncovém stupni, zdvojené pro větší proudovou rezervu, pracují bez obvyklého klidového proudu. Rozhodující vliv širokopásmového budiče na kvalitu zvuku v kritickém pásmu tichého poslechu a přechodnou funkci koncového stupně podrobněji popisuje kapitola Virtuální třída A. Reproduktory jsou připojeny přes velkou kapacitu 3,3 mF, která je součástí celkové zpětnovazební smyčky zavedené z výstupu do emitoru prvního stupně. Díky  umístění ve zpětné vazbě, na rozdíl od symetricky zapojených zesilovačů, tato velká kapacita nejenže prakticky ztrácí případné nelinearity, ale bez zvláštního jištění spolehlivě vylučuje poškození reproduktorů při poruše v zesilovači. 

Je třeba zdůraznit, že optimálně navržená zpětná vazba v našem zapojení má rozhodující vliv na bezchybnou funkci mimořádně krátké signálové cesty, na rozdíl od příliš složitých zesilovačů, kde zpětná vazba nevyhnutelně způsobuje mnohé problémy. Díky jednoduché obvodové koncepci je náš zesilovač přirozeně stabilní, takže ve smyčce hlavní zpětné vazby nemusí být obvyklé opravné obvody. Zpětná vazba proto reaguje na vstupní signál bez jakéhokoli zpoždění, takže při impulsním signálu je vyloučeno jinak nevyhnutelné přetížení vnitřních obvodů. Tím prakticky odpadá i následné transientní intermodulační zkreslení (TIM), které nejvíce ohrožuje zvukovou kvalitu.

9. Praktické uspořádání  

Zapojení zesilovače je neobyčejně jednoduché, takže celý výkonový zesilovač obsahuje v jednom kanálu jen sedm tranzistorů, a to včetně čtyř výkonových ve dvojitě osazeném koncovém stupni. Spolu s nezbytným počtem pasivních součástek a polovinou filtrační kapacity jsou tyto polovodičové prvky uspořádány na jednostranné a velmi tuhé desce 2,5 mm se spoji o zvýšené vodivosti. Desky levého a pravého kanálu jsou shodné, ale s ohledem na mechanickou symetrii zesilovače vzájemně natočené proti sobě. Díky své vodorovné poloze jsou obě desky a všechny součástky na nich pohodlně přístupné svrchu i zespoda, jestliže se po uvolnění stavěcích šroubů mezi žebry bočních chladičů odstraní vrchní a spodní perforovaný kryt. 

Robustní plochý nosník uprostřed zesilovače nese dva samostatné napájecí zdroje, pro každý kanál zvlášť: dva velké toroidní transformátory, dva můstkové usměrňovače            a polovinu celkové filtrační kapacity. Pro zajištění největší možné spolehlivosti jsou všechny součástky dimenzovány s velkou rezervou. Proto zesilovač může pracovat nepřetržitě a libovolně dlouho s maximálním i částečným výkonem, přičemž boční žebrované chladiče vykazují jen velmi malé oteplení. Až na krátké koaxiální spojky ke vstupním konektorům nejsou v signálové cestě drátové spoje, jinde tak obvyklé. Tím jsou spolehlivě vyloučeny vzájemné parazitní vazby, které vinou známé drátové změti ve většině zesilovačů někdy znehodnocují výsledný zvuk. Zvlášť pozoruhodné jsou robustní reproduktorové konektory dvojitě připevněné přímo k plošným spojům koncového stupně, takže velký výstupní proud k reproduktorům protéká bez obvyklé překážky v tomto kritickém místě. Proto zesilovač Z7A, stejně jako jiné výkonové zesilovače, nemá na výstupu sluchátkovou přípojku, která vždycky vyžaduje zařadit do vývodu k reproduktorům méně spolehlivé vypínací kontakty. 

Kovovou kostru zesilovače tvoří boční chladiče spojené předním a zadním panelem, které spojuje zmíněný středový nosník. Všechny přípojky jsou na zadním panelu. Vpředu je dominantní silný panel z 12 mm skla zlatě kouřového odstínu. Pod ním je síťový vypínač. Svrchu a zespoda je zesilovač uzavřen shodnými perforovanými kryty. Čtyři kruhové podstavce mají elastickou výstelku, která předchází škodám při instalaci do nábytku.   

10. Instalace zesilovače AU/RA Z7A

K trvalému provozu se hodí suché místo, které není příliš teplé, např. blízko topení nebo vystavené přímému slunci. Doporučujeme umístit zesilovač tak, aby jeho přípojky byly snadno přístupné, protože téměř každý posluchač občas potřebuje vzadu něco změnit. Stejně jako všechny tuzemské i zahraniční přístroje mají přípojky Z7A standardní anglické označení: INPUT = vstup, L = levý, R = pravý, SUPPLY = zdroj, VDC = stejnosměrné napětí ve voltech, VAC = střídavé napětí ve voltech, RMS = sinusový výkon, SPEAKER = reproduktor, GROUND = uzemňovací přípojka. Dvojitý čtvereček značí, že zesilovač má zdvojenou izolaci odolávající střídavému napětí nejméně 4300 V. Výrazné upozornění vpravo znamená: Pozor! Před otevřením přístroje odpojte síťový přívod! Konečně nápis na předním panelu sděluje prvotřídní impulsní odezvu a kontrolu reproduktorů. 

Levý a pravý reproduktor o jmenovité impedanci 4 nebo 8 ohmů připojte k výstupním vývodům dvoužilovým kabelem, jehož průřez by měl být aspoň 2x 2,5 mm2 . Naproti tomu průřez vedení přes 6 mm2  je vhodný jen pro mimořádně dlouhé přívody, které by neměly mít zbytečně velký ohmický odpor. Ten se přičítá k výstupnímu odporu zesilovače, a tím snižuje žádoucí tlumení basového systému připojených reproduktorů. Pro zachování symetrie by se délky levého a pravého vedení neměly příliš lišit. Protože zesilovač Z7A v obvyklém hifi provozu nepotřebuje opravné výstupní indukčnosti, zajišťující u jiných zesilovačů nutnou stabilitu, hodí se k němu hlavně kabely s vodiči vzdálenějšími od sebe, a tedy s větší induktivní složkou. To je například kabel AU/RA SC28, optimální svými vlastnostmi i příznivou cenou. Má průřez 2x 4 mm2 , při rozteči vodičů 19 mm. Oba odizolované měděné prameny kabelu stočte, zasuňte do příčných otvorů reproduktorových vývodů a přitáhněte vnější rýhovanou maticí. Přitom nepotřebujete banánkové konektory, které jsou vhodné jen tehdy, musíte-li často měnit připojené reproduktory. Dbejte na správnou polaritu: živé vývody zesilovače a reproduktorů, označené kladným znaménkem + nebo červenou barvou, vzájemně spojte vodičem označeným např. bočním výstupkem, jaký u kabelů AU/RA snadno nahmatáte.  

Používá-li se zesilovač k profesionálnímu ozvučování větších prostor s nízkoohmovými reproduktory a mimořádně dlouhými přívody s velkou vlastní kapacitou, je možné objednat variantu s ochrannou výstupní indukčností, která vylučuje možné zakmitávání. Zde však doporučujeme uvážit výhodnější 100 V reproduktory, které lze zapojit ve větším počtu paralelně a napájet přes externí převodní transformátory AU/RA zařazené do výstupů základní varianty Z7A. V takovém případě prakticky nezáleží na vlastnostech vedení.

Do dvou vstupních konektorů připojte vhodný zdroj zvukového signálu, např. CD nebo MD přehrávač, který byl měl mít vlastní regulátor hlasitosti, neboť Z7A jako čistě výkonový zesilovač jím není vybaven. Jinak se mezi oba přístroje může vřadit přesný logaritmický regulátor AU/RA D7A se souběhem kanálů na hranici měřitelnosti, na vstupu a výstupu osazený velmi kvalitními pozlacenými a nemagnetickými konektory RCA (Cinch). Signálové propojovací kabely, samozřejmě s pozlacenými konektory a kvalitní izolací, mají mít co nejmenší kapacitu, neboť příliš velký ochranný odpor na výstupu některých zdrojů signálu může spolu s kapacitou kabelu zeslabovat vysoké kmitočty. Podobné riziko spolehlivě vyloučí signálové kabely AU/RA ACE. Jsou dlouhé 75 cm a vynikají mimořádně malou kapacitou 75 pF, stoprocentně účinným dvojitým stínicím pláštěm a racionální cenou. 

Chcete-li připojit více signálových zdrojů, AU/RA vám dodá vstupní kombinaci V1K, která má v malém pouzdře šest vstupů volitelných přepínačem, dva shodné výstupy ke dvěma zesilovačům a jeden záznamový výstup. Také zde jsou samozřejmé pozlacené konektory. Vestavěný regulátor hlasitosti má mimořádně dobrý souběh kanálů lepší než 1 dB (!), odpojitelnou kompenzaci basů a výšek, a mimoto zvláštní tlačítko, kterým se může vyřadit, je-li v signálové cestě jiný regulátor. Na první vstup této jednotky lze vestavět kvalitní přenoskový předzesilovač AU/RA napájený ze samostatného zdroje +24 V.  

Další možné řešení představuje samostatný předzesilovač libovolné značky, neboť mívá větší počet vstupů a ovládacích prvků na všemožnou úpravu signálu. Ale s nástupem digitální zvukové techniky, především všeobecně rozšířeného záznamu na CD a MD, který má standardní kvalitu a prakticky se nemusí korigovat, někdejší zájem o samostatné předzesilovače zřetelně klesá. Pro mnohé posluchače se tak jediným zdrojem signálu stává právě CD nebo MD přehrávač. Je-li vybaven vlastním regulátorem hlasitosti, stačí k němu připojit jen odpovídající výkonový zesilovač.

11. Provoz zesilovače Z7A

Přiloženým síťovým kabelem připojte zesilovač do zásuvky s napětím 230 V, která musí mít předepsaný střední uzemňovací kontakt. Jakmile stlačíte vypínač pod předním panelem směrem nahoru, rozsvítí se oba modré indikátory, a zesilovač začne pracovat. Dalším stiskem směrem nahoru zesilovač vypnete. K dosažení optimálních parametrů      a tím nejvyšší možné zvukové kvality, doporučujeme respektovat obecné doporučení zapnout zesilovač nejméně 30 minut před vlastní hudební reprodukcí, případně jej vypínat pouze při dlouhodobém opuštění prostoru, kde je vaše audio zařízení umístěno. Díky asymetrickému napájecímu zdroji a vhodné kombinaci časových konstant neuslyšíte při zapínání a vypínání sítě známé zvukové rázy, které ostatní zesilovače musí tlumit zvláštním umlčovacím obvodem. 

Jak je podrobněji uvedeno v jiné kapitole, zesilovač AU/RA Z7A je určen pro posluchače, kteří dávají přednost neutrálnímu zvuku, jaký dovedou zprostředkovat jen zesilovače bez vlastního zvukového charakteru. To znamená, že zvukovému signálu ze vstupního zdroje nic neuberou ani nepřidávají. Jestliže si někdo dlouhodobě zvykl na zesilovač s výrazným zvukovým charakterem, a tedy s velkým vlastním zkreslením, jaké je typické např. pro elektronkové zesilovače, může s tímto přístrojem na první poslech zjistit, že mu známé zvukové snímky znějí jinak a nezvykle. Stává se to zejména posluchačům rockové hudby, která je umělou směsí přirozeného zvuku elektronicky zkresleného se zvukem vyrobeným čistě elektronicky. Protože na rozdíl od akustických nástrojů přirozené znění takové hudby neexistuje, v reprodukované podobě ji posluchač nemá s čím srovnávat, a silně zkreslený zvuk z nekvalitního zesilovače může zpočátku považovat dokonce za přednost. Tento dojem a nezvyk přirozeně brzo zmizí, ale je třeba s ním počítat už od začátku.

Zvuk zprostředkovaný zesilovačem Z7A vás pravděpodobně už od začátku uspokojí, aniž zjistíte jakékoli potíže. Ale ani nejlepší zesilovač není chráněn proti rušivým, zejména brumovým složkám, které se do užitečného zvuku dostanou zvenčí ze zdrojů signálu, z nekvalitních propojovacích kabelů nebo vinou rozptylového magnetického pole blízkých transformátorů. Zjistíte-li při reprodukci slyšitelný brum, na okamžik odpojte vstupní kabely a vypněte jiné blízké přístroje, abyste se ujistili, že příčina je skutečně mimo zesilovač. Pak znovu všechno pečlivě zapojte, zejména dotlačte konektory vstupních kabelů až na doraz. Jestliže brum ani teď nezmizí, zkuste poslední zoufalé opatření, které výjimečně pomáhá, ačkoli neřeší příčinu, ale jen kompenzuje následek nějaké závady. U síťové přívodky je uzemňovací šroub označený GROUND, který libovolným vodičem na zkoušku propojte s kovovou vodovodní trubkou nebo zemnicím přívodem hromosvodu. Zůstane-li i tento pokus bez úspěchu, požádejte o pomoc odborníka, který prohlédne vaši instalaci.

12. Vývod stejnosměrného napětí +24 V a jeho účel 
Na přání můžete získat variantu Z7A s tímto vývodem uprostřed zadního panelu. Souosý konektor o průměru 5,5/2,1 mm má na středním kolíku proti plášti stabilizované napětí +24 V, a to při proudu až do 80 mA pro napájení vnějších doplňků, které je možné pořídit a připojit dodatečně. Položky 3., 4. a 5. přijdou do prodeje v pozdějším termínu, takže je uvádíme předběžně jako přehled zajímavých možností:

1. Šestivstupová kombinace AU/RA V1K zmíněná v jiné kapitole může mít na objednávku vestavěný předzesilovač pro gramofonovou přenosku. V této variantě označené jako V1K/P nemá vlastní zdroj, ale jen obdobný konektor na zadní straně, který se kabelem se dvěma shodnými zástrčkami propojí s vývodem +24 V na zesilovači Z7A.

2. Precizní logaritmický regulátor hlasitosti se 33 kroky po 1,7 dB, s celkovým útlumem 52 dB a souběhem kanálů lepším než 0,1 dB. Vestavěný motorový pohon a přijímač umožňuje dálkovou bezdrátovou regulaci hlasitosti v pásmu 433 MHz. 

3. Adaptor pro změnu zesilovače Z7A na provoz mono 1x 240/400 W do zátěže 8 ohmů.

4. Malý zesilovač pro sluchátka, který zvukový signál odebírá ze vstupů zesilovače Z7A. 

5. Samostatný předzesilovač pro gramofonovou přenosku libovolného typu MM nebo MC.

6. Velmi náročným audiofilům na zvláštní objednávku dodáme stejnosměrný napájecí zdroj AU/RA model A2Z, který obsahuje moderní, hermeticky uzavřené a bezobslužné 12 V akumulátory s velmi dlouhou životností, které důmyslná automatika udržuje          v trvalé pohotovosti. Svou konstrukcí jsou určeny k provozu i v obytných prostorách. Díky dostatečné kapacitě vám umožní po celé hodiny naplno vychutnávat hudební seance s vědomím, že můžete po celou dobu klidně zapomenout na jakékoli poruchy nebo různá zkreslení sítě, které se vás prostě netýkají. Je to jednoduché: jakmile zesilovač zapnete, celé jeho napájení se galvanicky oddělí od sítě a napojí se výhradně na zdroj A2Z. Při reprodukci přirozeného hudebního signálu, dokonce i velmi hlasité, je průměrná spotřeba zesilovače tak malá, že nabité akumulátory vydrží mnohonásobně déle, než by se mohlo usuzovat podle jejich hmotnosti a jmenovité kapacity. Jestliže i přesto ve výjimečném případě klesne jejich napětí na spodní dovolenou mez, automatika připojí vestavěný síťový nabíječ. Posluchači to oznámí jen červenou signálkou na předním panelu zdroje, aniž se to jakkoli projeví na reprodukci.                               

I když zdroj zesilovače Z7A je dimenzován s velikou kapacitní rezervou, lépe než jakýkoli kondenzátor  dokáže na dynamické špičky a tím zvýšenou potřebu napájecího proudu reagovat kvalitní akumulátor. Pozornost náročných audiofilů si však zaslouží    i jiná, zcela mimořádná zvuková přednost akumulátorového  napájení, na kterou se často zapomíná. Ve filtrační kapacitě se totiž stýkají, a vinou určitých nelinearit také vzájemně kříží střídavé zbytky usměrněného proudu s užitečným nízkofrekvenčním signálem, který přes tuto kapacitu nevyhnutelně protéká. Vzniklé intermodulační produkty pak mohou nepříznivě ovlivnit zvuk.  Běžný posluchač nepatrné zhoršení sotva zaznamená, ale zkušený audiofil s vycvičeným sluchem pravděpodobně zjistí, že se zvukem je něco v nepořádku, ačkoli příčinu obvykle hledá někde jinde. Při akumulátorovém napájení podobné problémy nevzniknou, neboť užitečný zvukový signál prochází zdrojem, v němž prostě nemůže potkat jakékoli cizorodé a rušivé složky.
V tomto případě je konektor na zadním panelu zesilovače určen pro připojení                         stejnosměrného akumulátorového zdroje A2Z.


13. Servis

Pravděpodobně jediný servisní úkon, s kterým se setkáte, bude občasné očištění povrchu zesilovače suchou prachovkou. Jen přední panel ze speciálního skla kouřového odstínu si někdy vyžádá očistit přípravkem na čištění skla. 

Vnitřní elektrické obvody jsou sestaveny z nejkvalitnějších dosažitelných součástek, takže porucha některé z nich je velmi nepravděpodobná. Ovšem například skrytá vnitřní závada se nikdy nedá zcela vyloučit. K poruše zesilovače může dojít také neoprávněným a neodborným zásahem do jeho vnitřní struktury, popř. přetížením nebo zkratem na výstupu. Porucha se projeví tím, že jeden kanál zesilovače přestane pracovat. Současná porucha na obou kanálech je velmi nepravděpodobná,  snad jedině enormní přepětí v síti nebo blízký úder blesku by mohl vyřadit z funkce celý zesilovač. 

Správnou funkci (kromě zvuku) poznáte i na modrých indikátorech nad vypínačem, které se po zapnutí okamžitě rozsvítí, a po vypnutí zesilovače oba shodně pohasnou asi za      12 sekund. Nastane-li závada v napájecím zdroji, přeruší se síťová pojistka vzadu na panelu, a příslušný indikátor se vůbec nerozsvítí. Přeruší-li se pojistka na spojové desce jednoho kanálu vinou vadné součástky, zjistíte to na příslušném indikátoru, který po vypnutí sítě nezhasne, ale svítí naplno dlouhé minuty až do vybití filtračních kondenzátorů. Nejde-li nepochybně o zkrat nebo přetížení výstupu, popř. o nepravděpodobné zvýšení síťového napětí, přerušená pojistka znamená vnitřní poruchu, kterou může odstranit jen odborník. Ochranu proti případné poruše součástí napájecího zdroje, tedy síťových transformátorů, můstkových usměrňovačů a filtračních elektrolytických kondenzátorů, tvoří dvě trubičkové pojistky třídy T, které jsou přístupné zvenčí v pojistkových pouzdrech na zadním panelu, kde je uvedena i hodnota a druh obou pojistek. Proti poruše na spojových deskách levého a pravého kanálu, a proti závažnému přetížení výstupního obvodu nevhodnou impedancí nebo zkratem na přívodech k reproduktorům je zesilovač chráněn dvěma trubičkovými pojistkami třídy F. Každá z nich je uložena na příslušné spojové desce v pérovém držáku a vedle něho zřetelně označena. Pro přístup k těmto pojistkám je třeba odejmout horní kryt zesilovače. Proto vám výměnu pojistek svépomocí doporučujeme jen tehdy, máte-li k tomu přiměřenou kvalifikaci. 

Jinak si opravu vyžádejte u dealera, který vám zesilovač dodal, popř. přímo u firmy AU/RA® v. o. s. na pražské adrese. Během pětileté záruky současně předložte originál záručního listu. Zesilovač Z7A je velmi těžký, takže by se měl přepravovat jen v původním, odolném transportním obalu, který vám doporučujeme uschovat pro takový případ. Nemáte-li tento obal, doporučujeme výhradně osobní dopravu autem, abyste předešli vážnější škodě.

14. Jak vybírat doplňky a přitom nenarazit

Všem posluchačům a milovníkům hudby velmi doporučujeme sledovat oborové časopisy, prospekty nebo katalogy, které jsou k dispozici u nás a v zahraničí, neboť představují cenný pramen informací s přechodnou i trvalou hodnotou. Lze v nich najít zajímavou inzerci, přehledy tržní nabídky a prodejních cen, testy, recenze i vzájemná porovnání všech současně populárních článků zvukového řetězu. Zde je třeba zdůraznit, že je zavádějící a ošidné řídit se jen cenami při posuzování užitné hodnoty a skutečných kvalit, které v mnoha případech ani zdaleka neodpovídají prodejní ceně. 

Zatímco ve firemní literatuře je na první pohled jasné, že výrobce uvádí jen přednosti a pomíjí nedostatky, časopisy bývají otevřenější a poměrně objektivní. Ale i tady je při čtení namístě opatrnost, neboť už výběr přístrojů k testům a recenzím, jejich výsledek a doporučení, krátká informace i delší článek někdy může skrývat obchodní zájem autora nebo časopisu, jindy přehnaně subjektivní dojmy a osobní zaujatost pro věc nebo proti ní. Pohříchu dosti častá a na první pohled nikoli zřejmá je obyčejná neznalost, neboť autorům někdy chybí i základní oborové vzdělání. Přesto neváhají zveřejňovat zdánlivě zasvěcené, ale nepodložené nebo mylné závěry, kterým pak mnozí čtenáři věří jako evangeliu. Naproti tomu pozornější zájemci se zdravou dávkou skepse brzy rozeznají důvěryhodné autory, kteří kromě cenných zkušeností mají také odbornou kvalifikaci. 

Co platí o autorech, platí také o dealerech. Ti dobří by měli zákazníkům nabízet klidný a soustředěný poslech, podle možnosti přímé porovnání s konkurenčním výrobkem, nebo v ojedinělých případech i zapůjčení domů, samozřejmě proti záloze ve výši celé kupní ceny. Vlastním sluchem, s trochou opatrnosti a psychologie, vážný zájemce brzo pozná, kterým dealerům a výrobkům lze věřit, a kterým je lepší se vyhnout. Věříme, že právě tato kapitola vám pomůže překonat různá úskalí, až budete vybírat vhodné doplňky zesilovače AU/RA Z7A  podle oborových časopisů nebo katalogů, popřípadě se půjdete poradit do odborné prodejny nebo hifi studia. 

15. Technické údaje zesilovače AU/RA Z7A

Koncepce dual mono, odstup mezi kanály  > -90 dB

Výstupní výkon stereo (sinus/hudba)  2x 120/200 W/4 odstup hluku  > -100 dB
Výstupní výkon mono (s externím invertorem)  240/400 W/8  

Kmitočtová charakteristika (2 W)  10 Hz až 1,2 MHz –3 dB,  impulsní odezva  ~0,6 µs/4    

Činitel tlumení   >300  v celém kmitočtovém rozsahu 

Přechodové intermodulační zkreslení TIM   <0,001 %

Doporučená impedance reproduktorů  4 až 16 
Vstupní citlivost   1,1 V/100 W nebo 110 mV/1 W,  vstupní impedance   22 k
Příkon ze sítě 230 V   ~40 až 220 VA podle výstupního výkonu

Rozměry   (š,v,h)  440 x 125 x 330 mm, hmotnost (bez obalu)  ~15 kg

16. Prohlášení o shodě 

Firma AU/RA® v. o. s. jako výrobce a dodavatel zesilovače Z7A prohlašuje, že jeho uspořádání a všechny jeho jednotlivé díly ovlivňující elektrickou bezpečnost jsou v plné shodě jak s normami IEC, tak s normami a bezpečnostními předpisy, které navazují na normy IEC a jsou závazné v České republice i ve všech státech Evropského společenství. Součásti zesilovače spojené přímo se sítí mají bez výjimky předepsané označení příslušných zkušeben o shodě s normami: síťová šňůra s třípólovou vidlicí typu Schuko    a odpovídající vývodkou, třípólová přívodka sítě na panelu, dvoupólový mžikový vypínač sítě, pouzdra se síťovými pojistkami obou kanálů, třížilový propojovací kabel mezi pojistkami a vypínačem, dva toroidní síťové transformátory. Kde to normy vyžadují, je dodržena předepsaná vzdušná i povrchová vzdálenost, a u vodičů zdvojená izolace. Všechny vnější a vnitřní kovové díly tvořící nosnou kostru zesilovače jsou vodivě spojeny navzájem a společně propojeny se středním kolíkem v síťové přívodce, a tedy trvale uzemněny. Na zadním panelu je výrazné upozornění, že před otevřením zesilovače se musí odpojit síťový přívod. 

Uvedená opatření zaručují, že zesilovač AU/RA Z7A je zcela bezpečný a spolehlivě zajištěný jak proti elektrickému úrazu obsluhy, tak proti  vnitřní poruše. To platí za předpokladu, že zesilovač se instaluje a používá v obytných, společenských nebo podobných prostorách, kde je obyčejné neagresivní prostředí a obvyklý rozsah teploty a vlhkosti.   

[image: image2.png]RATIONAL AUDIO

d

a




Budeme vám vděční, sdělíte-li nám laskavě své zkušenosti s provozem zesilovače. Vaše kritické připomínky,  postřehy a názory jsou pro nás velmi cenné a důležité pro náš další vývoj.  Pište, telefonujte, faxujte, spojte se s námi prostřednictvím elektronické pošty, případně nás osobně navštivte.

Poznámky:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma AU/RA®  v. o. s. si v souladu s neustálým vývojem svých výrobků vyhrazuje právo měnit jejich vzhled,  technické vlastnosti a parametry bez jakéhokoli předchozího upozornění.
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AU/RA®  (Audio Racionálně) v. o. s. 

Malá Tyršovka 5    143 01   Praha 4

Telefon & fax 02-402 36 79

GSM  0602 344 954

http://www.auravos.cz
E-mail: aura@auravos.cz
© AU/RA® v. o. s.   verze 0699

